

**input.txt:**


**檔案內容：**





**RS與ALU Cycle設定：**




**輸出(由於遇到除以0，在Cycle3時跳出Exception離開程式)：**

****

****

****


****

****


**若不要Exception，則必須於程式碼中預設Register的值，才能夠順利執行**

**input2.txt:**


**檔案內容：**





**RS與ALU Cycle設定：**


****


**輸出(由於遇到除以0，在Cycle3時跳出Exception離開程式)：**


****





****


****

****

****


****

****


****

**input3.txt:**

**檔案內容：**



**RS與ALU Cycle設定：**



**輸出(執行至第58個Cycle結束，中間過程由於過長故省略)：**

